;日本語メッセージ定義
;I 通常のメッセージ
;E エラーメッセージ


;mvc.cs 0000
E0000=オプションの解析に失敗しました。
I0000=\r\nPart  Chip    Count
I0001=--------------------
I0002= {0}   {1}   {2}
I0003=\r\nResult
I0004= Warning : (F:{0} L:{1}){2}
I0005= Error : (F:{0} L:{1}){2}
I0006= Errors : {0}\r\n Warnings : {1}
I0007= Loop Clocks  : {0}
I0008= Loop Samples : {0:0.00}({1:0.00}s)
I0009= Total Clocks  : {0}
I0010= Total Samples : {0:0.00}({1:0.00}s)
I0020= ADPCM Data size(YM2608)  : ({0}/262143) byte
I0021= ADPCM Data size(YM2608Secondary)  : ({0}/262143) byte
I0022= ADPCM-A Data size(YM2610B)  : ({0}/16777215) byte
I0023= ADPCM-B Data size(YM2610B)  : ({0}/16777215) byte
I0024= ADPCM-A Data size(YM2610BSecondary)  : ({0}/16777215) byte
I0025= ADPCM-B Data size(YM2610BSecondary)  : ({0}/16777215) byte
I0026= PCM Data size(YM2612)  : {0} byte
I0027= PCM Data size(RF5C164) : ({0}/65535) byte
I0028= PCM Data size(RF5C164Secondary) : ({0}/65535) byte
I0029= PCM Data size(HuC6280)  : {0} byte
I0030= PCM Data size(HuC6280Secondary)  : {0} byte
I0031= ADPCM-A Data size(YM2609)  : ({0}/262143) byte
I0032= ADPCM-B Data size(YM2609)  : ({0}/16777215) byte
I0033= ADPCM-C Data size(YM2609)  : ({0}/16777215) byte
I0034= ADPCM-A Data size(YM2609Secondary)  : ({0}/262143) byte
I0035= ADPCM-B Data size(YM2609Secondary)  : ({0}/16777215) byte
I0036= ADPCM-C Data size(YM2609Secondary)  : ({0}/16777215) byte
I0050=\r\nFinished.\r\n



;frmMain 0100
I0100=Compile
I0101=\r\n------------------\r\n
I0102=Start.\r\n
I0103=.gwiファイル(*.gwi)|*.gwi|すべてのファイル(*.*)|*.*
I0104=.gwiファイルを選択してください
I0105=\r\nFinished.\r\n\r\n
I0106=Done.
I0107=\r\nResult\r\n
I0108= Warning : (F:{0} L:{1}){2}\r\n
I0109= Error : (F:{0} L:{1}){2}\r\n
I0110= Errors : {0}\r\n Warnings : {1}\r\n
I0111= Loop  Clocks  : {0}\r\n
I0112= Loop  Samples : {0:0.00}({1:0.00}s)\r\n
I0113= Total Clocks  : {0}\r\n
I0114= Total Samples : {0:0.00}({1:0.00}s)\r\n
I0115= ADPCM Data size(YM2608)              : ({0}/262143) byte\r\n
I0116= ADPCM Data size(YM2608Secondary)     : ({0}/262143) byte\r\n
I0117= ADPCM-A Data size(YM2610B)           : ({0}/16777215) byte\r\n
I0118= ADPCM-B Data size(YM2610B)           : ({0}/16777215) byte\r\n
I0119= ADPCM-A Data size(YM2610BSecondary)  : ({0}/16777215) byte\r\n
I0120= ADPCM-B Data size(YM2610BSecondary)  : ({0}/16777215) byte\r\n
I0121= PCM Data size(YM2612)                : {0} byte\r\n
I0122= PCM Data size(RF5C164)               : ({0}/65535) byte\r\n
I0123= PCM Data size(RF5C164Secondary)      : ({0}/65535) byte\r\n
I0124= PCM Data size(HuC6280)               : {0} byte\r\n
I0125= PCM Data size(HuC6280Secondary)      : {0} byte\r\n
I0126=\r\nFinished.\r\n\r\n

E0100=プレイヤーの起動に失敗しました。
E0101=受け付けることのできるテキストファイルは拡張子が.gwiである必要があります。
E0102=ドロップされたファイルの中に拡張子が.gwiではないファイルが含まれています。



;clsVgm.cs 01000
E01000=未定義のパート({0})のデータは無視されます。
E01001=空の音色定義文を受け取りました。
E01002=未使用/未定義のChipName又はPCMを使用できないChipが指定されています。(指定値：{0})
E01003=不正なPCM音色定義文です。
E01004=エンベロープ未対応の音源が指定されている。または、未使用の音源のエンベロープが定義されています。
E01005=不正なエンベロープ定義文です。
E01006=不正なTone Doubler定義文です。
E01007=Envelope音量が{0}を超えています。
E01008=Envelope音量が{0}未満です。
E01009=不正なエイリアス指定です。
E01010=エイリアスにデータがありません。
E01011=不正なパート指定です。
E01012=音色の定義が不正です。
E01013=WaveForm音色の定義が不正です。
E01014=Tone Doublerの定義が不正です。
E01015=1Frameに収められる限界バイト数(256byte)を超えています。データを分散させてください。 Frame {0} : {1}byte
E01016=未知のコマンド{0}を検出しました。
E01017=XGMフォーマットではYM2612X(OPN2X)以外のPCMは定義できません。
E01018=MUCOM88形式の音色読み込みに失敗しました
E01019=MUCOM88形式のADPCM読み込みに失敗しました
E01020=XGMフォーマットに変換できないコマンド({0})が含まています。
E01021=TFI形式の音色読み込みに失敗しました
E01022={0}音色定義が途中で打ち切られています。
E01023=不正な{0}音色定義文です。
E01024=既定の大きさを超える定義数を検出しました。手前の定義文の要素数も確認してください。



;Common.cs 02000
E02000=PCMファイルの読み込みに失敗しました。(filename:{0})
E02001=PCMファイル：不正なRIFFヘッダです。(ファイルサイズ4未満)
E02002=PCMファイル：不正なRIFFヘッダです。(RIFF)
E02003=PCMファイル：不正なRIFFヘッダです。(WAVE)
E02004=PCMファイル：無効なフォーマットです。({0})
E02005=PCMファイル：仕様(mono)とは異なるチャネル数です。({0})
E02006=PCMファイル：仕様(8KHz/14KHz/16KHz/18.5KHz)とは異なるサンプリングレートです。({0})
E02007=PCMファイル：仕様(8bit/16bit)とは異なる1サンプルあたりのビット数です。({0})
E02008=PCMファイル：無効なデータのブロックサイズです。({0})
E02009=PCMファイル：不正或いは未知のチャンクを持つファイルです。
E02010=不正なパート定義です。({0})



;Information.cs 03000
E03000=不正な定義です。({0})



;mml2vgm.cs 04000
I04000=Start {0} core
I04001= ファイル存在チェック
I04002= ソースファイルの取得
I04003= テキスト解析
I04004= PCM定義&取得
I04005= MML文法解析
I04006= Start VGM_GetByteData
I04007= End   VGM_GetByteData
I04008= Start XGM_GetByteData
I04009= End   XGM_GetByteData
I04010= ファイル出力
I04011=End mml2vgm core
I04012=MODE:\r\n SegaPCM: None\r\n C140:    0=8bit 1=13bit(Compressed 8bit)\r\n
I04013=STATUS:\r\n USED: USED in song\r\n NONE: Not Used in song\r\n Error: Invalid Parameter...???\r\n
I04014=C140 PRI : SYSTEM2{0}
I04015=C140 SEC : SYSTEM2{0}
I04016=-- SAMPLE LIST --
I04017=CHIP       PRI/SEC SMPID BANK START(H) END(H)   LOOP(H)  LENGTH(H) MODE STATUS
I04018= Total Length : {0} byte\r\n
I04019=-- DATA BLOCK LIST --
I04020=CHIP       PRI/SEC START(H) END(H)   LENGTH(H) STATUS
I04021=VGZファイル出力
I04022=TraceInfo(.ti)ファイル出力
I04023= Start ZGM_GetByteData
I04024= End   ZGM_GetByteData
I04025=ZGMファイル出力
I04026= Start XGM2_GetByteData
I04027= End   XGM2_GetByteData
I04028=XGM2ファイル出力

E04000=ファイルが見つかりません。
E04001=想定外のエラー　ソースファイル又はインクルードファイルの取得に失敗
E04002=想定外のエラー　ソース解析に失敗?(analyze)(line:{0})
E04003=想定外のエラー　MML解析に失敗?(MMLAnalyze)(line:{0})
E04004=想定外のエラー　ソース解析に失敗?(getByteData)(line:{0})
E04005=想定外のエラー　line:{0}\r\nメッセージ:\r\n{1}\r\nスタックトレース:\r\n{2}\r\n
E04006=インクルードファイル({0})が見つかりません。
E04007=PCMファイルの読み込みに失敗しました。(filename:{0})
E04008=ファイル読み込み時にメモリが足りなくなりました。



;MMLAnalyze.cs 05000
E05000=未知のコマンド{0}を検出しました。
E05001=不正なテンポが指定されています。
E05002=不正な音色番号が指定されています。
E05003=不正な音量が指定されています。
E05004=不正な音量が指定されています。
E05005=不正なオクターブが指定されています。
E05006=不正な音量')'が指定されています。
E05007=不正な音量'('が指定されています。
E05008=割り切れない音長({0})の指定があります。音長は不定になります。
E05009=不正な音長が指定されています。
E05010=不正なパン'p'が指定されています。
E05011=不正なディチューン'D'が指定されています。
E05012=不正なPCMモード指定'm'が指定されています。
E05013=不正なゲートタイム指定'q'が指定されています。
E05014=不正なゲートタイム指定'Q'が指定されています。
E05015=未知のコマンド('EO{0}')が指定されました。
E05016=未知のコマンド('EHO{0}')が指定されました。
E05017='EHT'コマンドの解析に失敗しました。
E05018='EHT'コマンドの解析に失敗しました。
E05019=未知のコマンド('EXO{0}')が指定されました。
E05020='EXD'コマンドの解析に失敗しました。
E05021=不正なスロット指定'EX'が指定されています。
E05022='E'コマンドの解析に失敗しました。
E05023=割り切れない音長({0})の指定があります。音長は不定になります。
E05024='MAMS'の設定値に不正な値が指定されました。
E05025='MAMS'の文法が違います。
E05026=指定できるLFOのチャネルは'P','Q','R','S'の4種類です。
E05027='MPMS'の設定値に不正な値が指定されました。
E05028='MPMS'の文法が違います。
E05029=指定できるLFOの種類は'T','V','H','W'の3種類です。
E05030=LFOの設定値に不正な値が指定されました。
E05031=指定できるLFOのチャネルは'P','Q','R','S'の4種類です。
E05032=LFOの設定値に不正な値が指定されました。
E05033='w'コマンドに指定された値が不正です。
E05034='P'コマンドに指定された値が不正です。
E05035='K'コマンドに指定された値が不正です。
E05036=割り切れない'.'の指定があります。音長は不定です。
E05037=',','0'コマンド(ToneDoubler)の直前は音符コマンドである必要があります。
E05038=',','0'コマンド(ToneDoubler)の後に置く事のできないコマンドがあります。
E05039='_'コマンドの直前は音符コマンド又はToneDoublerコマンドである必要があります。
E05040='_'コマンドの後に置く事のできないコマンドがあります。
E05041='^'コマンドの直前は音符コマンド又はToneDoublerコマンドである必要があります。
E05042='^'コマンドの直前に音符、休符コマンドが見つかりません。
E05043='~'コマンドの直前は音符コマンド又はToneDoublerコマンドである必要があります。
E05044='~'コマンドの直前に音符、休符コマンドが見つかりません。
E05045='&'コマンドの直前は音符コマンド又はToneDoublerコマンドである必要があります。
E05046='&'コマンドの直前に音符コマンドが見つかりません。
E05047='/'の脱出先となる']'が見つかりません。
E05048='['と']'の数があいません。
E05049=連符とリピートコマンドは互いを跨ぐ事はできません。
E05050='{'と'}'の数があいません。
E05051='so'または'sf'コマンドの解析に失敗しました。
E05052='A'コマンドに指定された値が不正です。
E05053='mon/mof'コマンドの解析に失敗しました。
E05054='DON/DOF'コマンドの解析に失敗しました。
E05055='CH'コマンドの解析に失敗しました。
E05056='U'コマンドの解析に失敗しました。
E05057='CC'コマンドの解析に失敗しました。
E05058='wf'コマンドに指定された値が不正です。
E05059='X'コマンドの解析に失敗しました。
E05060='*'コマンドの解析に失敗しました。
E05061='*S'コマンドの同期に失敗しました。
E05062='APON/APOF'コマンドの解析に失敗しました。
E05063='AP'コマンドの解析に失敗しました。
E05064='PRON/PROF'コマンドの解析に失敗しました。
E05065='F'コマンドの解析に失敗しました。
E05066='CAON/CAOF'コマンドの解析に失敗しました。
E05067='CA'コマンドの解析に失敗しました。
E05068='SX'コマンドの解析に失敗しました。
E05069='PDON/PDOF'コマンドの解析に失敗しました。
E05070='H'コマンドの解析に失敗しました。
E05071='HSO'コマンドの解析に失敗しました。
E05072='HST'コマンドの解析に失敗しました。
E05073='PRV'コマンドの解析に失敗しました。
E05074='FM'コマンドの解析に失敗しました。
E05075='PC'コマンドの解析に失敗しました。
E05076='\'ピッチシフトの指定が不正です。
E05077='POS'コマンドの解析に失敗しました。
E05078='POR'コマンドの解析に失敗しました。
E05079='POL'コマンドの解析に失敗しました。
E05080='PO'コマンドの解析に失敗しました。
E05081='[|'はネスト出来ません。
E05082=パート別リプレースを開始していないのに'|'が指定されています。
E05083=パート別リプレースを開始していないのに'|]'が指定されています。
E05084=パート別リプレース中又はパートアルペジオ中は、もう一方を実行できません。
E05085='TTON/TTOF'コマンドの解析に失敗しました。
E05086='VOP'コマンドの解析に失敗しました。
E05087='TLOFS'コマンドの解析に失敗しました。
E05088=使用できないスロット番号が指定されています。slotは使用するslotの番号(1～4)を列挙します。
E05089=指定できる数値の範囲を超えています
E05090='VGON/VGOF'コマンドの解析に失敗しました。
E05091='y'コマンドの解析に失敗しました。
E05092='PP'コマンドに指定された値が不正です。


;partWork.cs 06000
E06000=指定されたエイリアス名は定義されていません。


;usage 07000
I07000=mml2vgm コマンドライン版\r\n                                      By kuma\r\n\r\nUsage:\r\n    mvc [-v+|-v-] [-t+|-t-] gwi[.gwi] [vgm[.vgm|.vgz|.xgm]]\r\n\r\nOption\r\n    -v+        vgm/vgzファイルを出力する(Default)\r\n    -v-        vgm/vgzファイルを出力しない\r\n    -t+        TraceInfo(.ti)ファイルを出力する\r\n    -t-        TraceInfo(.ti)ファイルを出力しない(Default)\r\nParameter\r\n    gwi\r\n        gwiファイルを指定してください。\r\n        拡張子を省略すると.gwiが補完されます。\r\n    vgm\r\n        出力するvgm,vgz,xgmファイルを指定できます。\r\n        基本的に指定しなくて大丈夫だがvgzの場合は必須。\r\n



;AY8910.cs 08000
E08000=この音源はInstrumentを持っていません。
E08001=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E08002=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E08003=指定された音色番号({0})はAY8910向けPCMデータではありません。
E08004=AY8910ではPDコマンドは使用できません。



;C140.cs 09000
E09000=PCMデータのサイズを超えたloopアドレス[{0}]を指定しています。0～{1}で指定してください。
E09001=この音源はInstrumentを持っていません。
E09002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E09003=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E09004=指定された音色番号({0})はC140向けPCMデータではありません。


;clsChip.cs 10000
E10000=エンベロープ定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E10001=指定されたLFOのパラメータが未指定です。
E10002=このパートではwコマンドは使用できません。
E10003=このパートではMPMSコマンドは使用できません。
E10004=このパートではMAMSコマンドは使用できません。
E10005=LFOの設定に必要なパラメータが足りません。
E10006=LFOの設定に可能なパラメータ数を超えて指定されました。
E10007=このパートではMPMSコマンドは使用できません。
E10008=このパートではpコマンドは使用できません。
E10009=このパートではmコマンドは使用できません。
E10010=Envelopeの解析に失敗しました。
E10011=このパートではEHコマンドは使用できません。
E10012=このパートは効果音モードに対応したチャンネルが指定されていないため、Eコマンドは無視されます。
E10013=負の音長が指定されました。
E10014=このパートではPコマンドは使用できません。
E10015=指定のChipではPCM定義コマンドPは使用できません。
E10016=指定のChipではPCM定義コマンドPDは使用できません。
E10017=指定のChipではPCM定義コマンドPIは使用できません。
E10018={0}ではPIコマンドは使用できません。
E10019=この音源はInstrumentを持っていません。
E10020=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E10021=未定義の音色(@{0})を指定しています。
E10022=このパートではso,sfコマンドは使用できません。
E10023=このパートではmon,mofコマンドは使用できません。
E10024=指定されたPCM Map番号({0})は未定義です。
E10025=指定された音符(o{0}{1} shift:{2})はPCMが未定義です。
E10026=このパートではVコマンドは使用できません。
E10027=このパートではDOF,DONコマンドは使用できません。
E10028=このパートではCHコマンドは使用できません。
E10029=このパートではUコマンドは使用できません。
E10030=このChipは予め音色を指定する必要があります。
E10031=このパートではCCコマンドは使用できません。
E10032=このパートではwfコマンドは使用できません。
E10033=このパートではXコマンドは使用できません。
E10034=Arpeggioの解析に失敗しました。
E10035=このパートではFコマンドは使用できません。
E10036=CommandArpeggioの解析に失敗しました。
E10037=未定義のVolumeArpeggioの番号が指定されています。
E10038=未定義の番号を指定、又は指定なしでVPON(VolumeArpeggioを有効に)しました。
E10039=未定義のArpeggioの番号が指定されています。
E10040=未定義の番号を指定、又は指定なしでAPON(Arpeggioを有効に)しました。
E10041=未定義のCommandArpeggioの番号が指定されています。
E10042=未定義の番号を指定、又は指定なしでCAON(CommandArpeggioを有効に)しました。
E10043=このパートではKDコマンドは使用できません。
E10044=このパートではHSコマンドは使用できません。
E10045=このパートではPRVコマンドは使用できません。
E10046=このパートではFMコマンドは使用できません。
E10047=__コマンドを使用する前にPOxコマンドを使用して初期化をしてください。
E10048=このパートではTTON/TTOFコマンドは使用できません。
E10049=指定のChipではVOPコマンドは使用できません。
E10050=指定のChipではVGON/VGOFコマンドは使用できません。


;clsOPN.cs 11000
E11000=未定義の音色(@{0})を指定している場合ボリュームの変更はできません。
E11001=未定義の音色(@{0})を指定しています。
E11002=拡張チャンネルでは音色指定はできません。
E11003=この音源はInstrumentを持っていません。
E11004=Envelopeの解析に失敗しました。
E11005=未知のコマンド(EX{0})が指定されました。
E11006=KDコマンドのパラメータは4つ又は1つです。
E11007=KDコマンドのパラメータに数値以外が指定されています。
E11008=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E11009=指定された音色番号({0})は{1}向けPCMデータではありません。
E11010=未知のコマンド(TTON/TTOF)が指定されました。
E11011=VOPの指定された数値が不正です。
E11012=このパートではTLOFSコマンドは使用できません。
E11013=使用できないスロット番号が指定されています。slotは使用するslotの番号(1～4)を列挙します。
E11014=PCM定義に指定された音色番号が未指定です。@コマンドで指定してください。
E11015=このパートでは@Eコマンドは使用できません。



;HuC6280.cs 12000
E12000=未定義の音色(@{0})を指定しています。
E12001=LFOの設定に必要なパラメータが足りません。
E12002=LFOの設定に可能なパラメータ数を超えて指定されました。
E12003=この音源はInstrumentを持っていません。
E12004=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E12005=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E12006=指定された音色番号({0})はHuC6280向けPCMデータではありません。
E12007=HuC6280ではPDコマンドは使用できません。


;RF5C164.cs 13000
E13001=この音源はInstrumentを持っていません。
E13002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E13003=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E13004=指定された音色番号({0})はRF5C164向けPCMデータではありません。



;segaPcm.cs 14000
E14001=この音源はInstrumentを持っていません。
E14002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E14003=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E14004=指定された音色番号({0})はSEGAPCM向けPCMデータではありません。



;SN76489.cs 15000
E15001=この音源はInstrumentを持っていません。
E15002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。



;YM2151.cs 16000
E16000=未定義の音色(@{0})を指定している場合ボリュームの変更はできません。
E16001=未定義の音色(@{0})を指定しています。
E16002=LFOの設定に必要なパラメータが足りません。
E16003=LFOの設定に可能なパラメータ数を超えて指定されました。
E16004=音色指定前にパンは指定できません。
E16005=この音源はInstrumentを持っていません。



;YM2413.cs 17000
E17000=未定義の音色(@{0})を指定しています。
E17001=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E17002=指定された音色番号({0})はYM2413向け音色ではありません。



;YM2608.cs 18000
E18000=FMチャンネル以外のMPMSは無視されます。
E18001=FMチャンネル以外のMAMSは無視されます。
E18002=LFOの設定に必要なパラメータが足りません。
E18003=LFOの設定に可能なパラメータ数を超えて指定されました。
E18004=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E18005=指定された音色番号({0})はYM2608向けPCMデータではありません。



;YM2610B.cs 19000
E19000=FMチャンネル以外のMPMSは無視されます。
E19001=FMチャンネル以外のMAMSは無視されます。
E19002=LFOの設定に必要なパラメータが足りません。
E19003=LFOの設定に可能なパラメータ数を超えて指定されました。
E19004=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E19005=指定された音色番号({0})はYM2610B向けPCMデータではありません。



;YM2612.cs 20000
E20000=LFOの設定に必要なパラメータが足りません。
E20001=LFOの設定に可能なパラメータ数を超えて指定されました。
E20002=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E20003=指定された音色番号({0})はYM2612向けPCMデータではありません。
E20004=YM2612ではPDコマンドは使用できません。



;YM2612X.cs 21000
E21000=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E21001=指定された音色番号({0})はYM2612(XGM)向けPCMデータではありません。


;QSound.cs 22000
E22000=PCMデータのサイズを超えたloopアドレス[{0}]を指定しています。0～{1}で指定してください。
E22001=この音源はInstrumentを持っていません。
E22002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E22003=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E22004=指定された音色番号({0})はC140向けPCMデータではありません。
E22005=音色が未指定です。


;K053260.cs 23000
E23000=PCMデータのサイズを超えたloopアドレス[{0}]を指定しています。0～{1}で指定してください。
E23001=この音源はInstrumentを持っていません。
E23002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E23003=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E23004=指定された音色番号({0})はK053260向けPCMデータではありません。
E23005=音色が未指定です。


;SourceParcer.cs 24000
E24000=音源１種類当たりの定義数が許容される数を超えました。(Format:{0} Max:{1} Specify:{2})
E24001={0}フォーマットでは使用できない音源{1}の定義をしました。


;MidiGM.cs 25000
W25000=DirectModeの対象('V','T')が指定されていません。

;YMF262.cs 26000
E26000=2opモードのチャンネルに4opの音色({0})が指定されています。(4opモードになっていない)
E26001=4opモードのチャンネルに2opの音色({0})が指定されています。(2opモードになっていない)
W26002=2opモードのみのチャンネルで4opモードコマンドが使用されました。無視されます。



;C352.cs 27000
E27000=PCMデータのサイズを超えたloopアドレス[{0}]を指定しています。0～{1}で指定してください。
E27001=この音源はInstrumentを持っていません。
E27002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E27003=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E27004=指定された音色番号({0})はC352向けPCMデータではありません。



;Y8950.cs 28000
E28004=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E28005=指定された音色番号({0})はY8950向けADPCMデータではありません。
E28006=この音源は4オペレータモード未対応の為、L4形式の音色は使用できません。



;YM3526.cs 29000
E29006=この音源は4オペレータモード未対応の為、L4形式の音色は使用できません。



;YM3812.cs 30000
E30006=この音源は4オペレータモード未対応の為、L4形式の音色は使用できません。


;YMF271.cs 31000
E31000=未定義の音色(@{0})を指定しています。
E31001=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E31002=指定された音色番号({0})はYMF271向け音色ではありません。
E31003=4Opeモード専用の音色番号({0})です。
E31004=このパート({0})はsync3(pcm4slot mode)を選択できないグループに属しています。
E31005=3Ope+1Slotモード専用の音色番号({0})です。
E31006=2Ope+2Opeモード専用の音色番号({0})です。
E31007=PCMを使用する場合はsコマンドを使用し 3Ope+1Slot / 4Slotモードにしてください。
E31008=このパート({0})は3Ope+1Slotモードの1Slot(PCM)なのでFMの音色番号({1})は設定できません。
E31009=選択中のsync({0})では使用できない音色番号({1})が選択されています。


;NES.cs 32000
E32000=デューティーサイクルは矩形波チャンネルでのみ使用可能です。
E32001=NESではPDコマンドは使用できません。
E32002=LFOの設定に必要なパラメータが足りません。
E32003=LFOの設定に可能なパラメータ数を超えて指定されました。
E32004=未定義の音色(@{0})を指定しています。


;YM2612X2.cs 33000
E33000=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E33001=指定された音色番号({0})はYM2612(XGM2)向けPCMデータではありません。


;K054539.cs 34000
E34000=PCMデータのサイズを超えたloopアドレス[{0}]を指定しています。0～{1}で指定してください。
E34001=この音源はInstrumentを持っていません。
E34002=Tone DoublerはOPN,OPM音源以外では使用できません。
E34003=PCM定義に指定された音色番号({0})が存在しません。
E34004=指定された音色番号({0})はK054539向けPCMデータではありません。
E34005=音色が未指定です。


