
●cc65
cc65を用いて、Ｃ言語のみでアプリケーション開発する際のサンプルです。

cc65付属のNES用標準ライブラリ"nes.lib"内のスタートアップ・ルーチンを使うため、
メインルーチン内で垂直同期を検出して、
１期間に１回の割合でnsd_main()関数を呼び出しています。

Ｃ言語のみで音源ドライバを制御するため、一番簡単な使い方ですが、
この方法を用いた場合、別の処理が垂直同期期間までに終わらないと、
BGM, SEの再生も一緒にフレーム落ちします（テンポがもたつきます）。



●dmc
ΔPCMの波形データです。



●voice
VRC7, n106/163の音色データです。



●その他
ユーザー様からサンプル用にといただきました曲データです。
引き続き、サンプルフォルダーに入れる曲データを募集中です。

《募集要項》
・著作権を本人が所有しているか、Public Domain（著作権失効）の曲。
